全自动电子臂筒式医用血压计

1、显示方式： LCD数字式显示

2、测量范围： 血压：0-299mmHg，mmHg和Kpa两种单位可选；

脉搏：40-180次/分；

3、测量精度： 血压：±3mmHg以内；脉搏：±2%以内。

4、测量位置：上臂，左右臂均可测量。

5、测量臂周：17cm~42cm。

6、加压减压方式：压力泵/电磁阀。

7、超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。

8、输出端口：串口或USB口或以太网口

9、电击防护：B型设备。

10、语音功能：全程语音播报。

11、打印装置：全中文热敏打印。

12、电源电压：AC220V 50/60Hz 。

13、保修：整机保修叁年。